비가림시설에서 고추 관비재배 시비법 개발(’04)

가. 시험성적(’02～’03, 충남도원)

구 분	질소1.0(입상)	질소0.5(관비)	질소1.0(관비)
경제성(조수입)/(천원/10a)	1,529(100)	1,507(99)	1,752(115)
추비 및 관수 시간(분/10a)	680(100)	180(21)	180(21)
수량(㎏/10a)	1,050(100)	1,007(96)	1,143(109)
1과장(㎝)/1과중(g)	10.2/10.8	10.2/10.8	10.5/11.2
EC(dS/m)	1.53	0.94	1.26
Av. P2O5(㎎/㎏)	771	638	741
N2O(㎏/ha-1) 배출량	5.7	3.6	4.2

○ 시비방법별 과실 특성 및 수량(’02년)

구 분	과 경 (㎜)	과 장 (㎝)	1과중 (g)	생 체 중(㎏/10a)
				수 량	수량지수
질소1.0(대조구-입상)	17.9	10.7	12.3	1,060	100
질소0.5(관비)	17.8	10.7	12.1	1,015	96
질소1.0(관비)	18.3	10.6	13.0	1,240	117
질소1.0(기비0.4+관비)	17.6	11.0	12.8	1,168	110
질소1.5(관비)	18.2	10.8	12.8	1,250	118

○ 관비재배에 의한 노동력 절감 효과

처 리 내 용	추비 및 관수·관비 소요시간(분/10a)		노동력지수
대조구(관행-4회추비)	추비4회×130분+비료투입구천공1회×90분 +관수 12회×10분	계 730	100
관비(12회)	관비 12회×12분	계 144	20

나. 적    요

○ 비가림시설 고추재배에서 토양검정 시비량중 인산은 전량 + 가리(40%)를 기비 시용하고, 정식 후 10일부터 질소(100%) + 가리(60%)를 7일 간격 12회 나누어 관비로 시용함.

※ 시험연구담당 : 충남도원 최문태, 남윤규