참다래 도장지 가지비틀기 적기 98

가. 시험성적 (‘95～’97 해남난지과수시험장)

○ 시기별 결과지 및 착과량

처리시기 (월.일)	총신초수 (개)	결과지수 (개)	결과지율 (%)	최초 결과지 발생위치(마디)	착과량 (개/줄기)
5.27 6.27 7.27 8.15	9.7 9.9 7.6 5.6	8.0 8.0 6.6 3.1	82.5 80.8 86.8 55.4	3 3 4 3	25 24 21 7

* 처리대상가지 : 줄기굵기 1.0～1.5cm인 도장지

○ 과실특성                                   (조사일 : 11.1 )

처리시기 (월.일)	과중 (g)	종경 (mm)	횡경 (mm)	경도 (kg/5mmꍋ)	당도 (°Bx)
5.27 6.27 7.27 8.15	91.9 83.5 83.5 81.7	64.2 59.9 60.7 60.3	51.7 47.8 49.1 46.3	4.3 4.4 4.2 4.2	6.6 6.3 6.4 6.4

나. 적  요

○ 강풍에 의한 신초절손 피해 감소(30→0%).

○ 신초절손후 발생하는 도장지 가지 비틀기로 이듬해의 안정생산에 기여.

○ 5～7 월 처리까지 신초발생량, 결과지율, 착과량이 양호함.

○ 7월까지가 가지 비틀기의 한계시기임.

○ 처리방법

- 처리시 신초 기저부가 매우 약하므로 기저부를 붙들고 가지를 비틈.

- 가지비틀기 후 빈 공간으로 줄기유인 및 결속.

- 처리부의는 병해 감염 예방을 위해 톱신페스트 처리.

- 펜치 (pincher) 등을 이용하여 눌러주는 경우 압상이 심함.

※ 시험연구 담당 : 해남난지과수시험장 조윤섭