시설재배용 포도 적품종 후지미노리 선발 94

가. 시험성적(‘92～’93 제시)

○ 발아율 및 착립율

72.5%

후지미노리

35.8

56.5

67.9

거    봉

발아율

화진율

○ 과실특성 및 수량

* 1월 1일 가온 시작

품종	만개기 (월.일)	숙기 (월.일)	과방중 (g)	과립중 (g)	당도 (°Bx)	목질	화진 현상	열과	수량 (kg/10a)
거 봉 후지미노리	2.26 3. 7	6.2 6.2	405 466	11.6 12.8	17.1 18.2	연중	다소	중소	996.6 1,379.4

나. 적  요

○ 조기 생산용 포도시설재배는 12월 상순에 휴면타파제 석회질소 20%상등액 처리를 하고 1월 상순에 가온을 하면 6월 상순 수확이 가능하여 후지미노리 품종은 발아율이 높고 화진율이 적어 시설재배에 적합함.

○ 후지미노리 고품질 생산을 위해서는 과방당 35～40립 정도를 착립시키는 것이 좋음

○ 과숙되면 과립이 연화되는 경향이 있으므로 적숙기 수확이 요망됨.

다. 재배상 유의점

○ 비배관리가 불충분하면 수체생육이 저하되고 과립비대가 떨어지므로 유기물을 충분히 주어야 함.