거베라 하계 적온관리 기술(’01)

가. 시험성적(’00. 원예연)

○ 온도 하강처리별 절화량 및 품질 비교(7. 18～9. 30)

품 종	온도하강처리	절 화 수 (본/주)	화 폭 (cm)	수 량 (본/10a)
타마라	무 처 리 차광 + 세무냉방	3.5 5.5	9.4 11.9	21,875 34,375
미라지	무 처 리 차광 + 세무냉방	2.8 4.3	9.0 10.3	17,500 26,875

* 차광 : 30% 흑색 차광망

* 세무냉방기 이용방법 : 하계(6～8월) 맑은날 오전 10시부터 오후 5시까지 10분 가동/10분 정지 방식으로 운행

나. 적  요

○ 차광망은 흐린날과 비오는 날을 제외하고는 6월 하순～9월 중순까지 전일 차광이나 주간 차광하고 세무냉방은 오전 10시～오후 5시까지 10분 운전 10분 정지 방식으로 구동.

○ 세무냉방기는 디스크 팬 방식으로 구동시 1m이내 작업자의 접근을 삼가고 공급되는 물량은 넘치지 않도록 밸브를 조절 관리.

○ 세무냉방기의 설치는 15～20m간격으로 지그재그 방향이 되게  설치하고 소요대수는 6～8대/10a가 적당함.

○ 거베라 하계재배시 30～40% 흑색차광망+세무냉방을 실시하면  주간온도를 3～5℃ 하강시켜서 안정적인 절화생산이 가능.

※ 시험연구담당 : 원예연 조삼증, 김완순, 김형준, 남윤일