접목선인장 핵심요인에 의한 노동력 절감효과(’03)

가. 시험성적(’01～’02. 경기도원 선인장시)

○ 작업별 투입기술

작업구분	접목작업	상토혼합	상토운반	정식작업
투입기술	접목클립, 접목틀	상토혼합기	상토운반구	플러그묘판 72공

○ 노동력절감 효과

구 분	계	접목노동력 (시간/10a)	상토혼합노동력 (시간/10a)	운반노동력 (시간/10a)	정식노동력 (시간/10a)
관 행 재 배 종합기술투입 절감효과(%)	1,475.6 921,45 37.6	1,314.3 780.3 40.6	27.2 6.85 74.8	28.5 11.1 61.1	105.6 123.2 △ 16.7

나. 적  요

○ 접목보조기, 상토혼합기, 상토운반구, 플러그묘판 72공 등의 종합적 활용으로 생력재배 가능.

○ 종합기술투입에 의한 총노동시간이 921.45시간/10a으로 관행재배 1,475.6시간에 비하여 37.6%의 노력이 절감되었으며, 작업단계별로는 접목작업 40.6%, 상토혼합 노동력 74.8%, 운반노동력 61.1%등이 절감되었음.

※ 시험연구담당 : 경기도원 조창휘, 김순재, 이상덕, 이해길, 김형덕