수출용 선인장 도치 접목기술 개발(’94)

가. 시험성적(’92～’93. 원시)

○ 도치접목이 노동력 절감 및 접목 활착율에 미치는 영향

구 분	노동력절감	접목활착율(%)
토지접목 (개/일) 관 행 접 목	1,363 (58.7%) 800 (100)	95.8 93.9

나. 적  요

○ 관행접목 시 접수와 대목의 형성층을 일치시키고 실로 묶어 1주일간 정치하나, 도치대목은 형성층을 일치시키고 거꾸로 뒤집어 30℃ 항온기에서 75～90%의 습도 조건으로 8일동안 정치시키면 관행 접목과 동일한 활착율을 보임.

○ 접목직후 1일동안은 고정력이 약하여 흔들림에 주의해야 하며, 그 이후에는 작업상 별다른 어려움이 없고, 접목방법이 단순하여 비숙련공도 가능하며 정식후 실을 제거하는 불편이 없음.