비모란 선인장 겨울철 PE터널 재배효과(’00)

가. 시험성적(’98～’99. 경기선인장시)

○ 겨울철 지중난방+P.E터널 재배효과

구 분	무 피 복	투명 PE 터널
구 직 경	2.8	3.2
활 착 율	85	92
규격품생산일수(일)	165	137
생 체 중(g/본)	39.9	45.1
건 물 중(g/본)	2.3	2.4
구 색	39.25	40.58

* PE터널기간 : 12월 상순～3월 상순,   * 최저온도 : 15℃

* 환기 : 맑은날 13 : 00～14 : 00 터널 양쪽 끝을 개방하여 환기

○ 경제성                                         (단위 : 천원)

처 리	수량(본/10a)	단가(원)	조수입	경영비	소 득	소득지수
무 피 복 투명 PE터널	107,965 131,298	250 250	26,991 32,825	15,994 16,898	10,997 15,927	100 145

나. 적  요

○ 겨울철 선인장 재배시 온도가 낮아 삼각주가 비대하고 구색발현이 나빠 품질이 저조하여 접목선인장 연중 안정생산을 위한 기술개발.

○ 겨울철 지중난방+P.E터널 재배결과 수출규격품 생산일수 단축(무피복 대비 28일 단축).

○ 10a당 소득증대(무피복 대비 45% 증대).

○ 지중난방+투명 PE터널 재배로 겨울철 생산성 향상 도모.

※ 시험연구담당 : 경기도원 이상덕