■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022.11.22.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜에스지씨에너지 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 53-8
	대지면적 56,322.7㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
건축물현황	건축면적 1,841.21㎡		건폐율 43.68 %			층수 지하 층/지상:3층
	주용도 발전시설		구조 철골조			건축물 동수 주1동
			용적률 35.27%			연면적 합계 2,287.05㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 빔 절단기의 제원과 최대크기부재(지붕거더 등)의 절단용량을 제시할 것 □ 해체계획서에 작업순서별로 작업자의 안전확보가 되었음을 증명해야함 □ 작업과정을 가능하게끔 구체적으로 세분하여 그림 등으로 작업자도 알아볼 수 있도록 제시할 것 □ 판넬 재활용계획에 따른 해체 시 안전계획 작성 요망(인력,장비등) □ 해체대상 건물도면은 수치를 인식할 수 있도록 도면 제시 요망 □ 경사지붕 안전작업 규칙에 준한 작업안전계획 수립 요망 □ 고소작업대 작업시 안전조치계획 제시 요망(벽판넬,지붕판넬) □ 철골구조물 해체 단계별 구조물 및 장비의 안전성 검토 요망 □ 해체 작업시 풍하중에 대한 대상구조물 및 장비의 안전성 검토 요망 □ 지붕판넬 철거 전 내부 천정(지붕 하부)에 안전망 설치 계획 필요 □ 철거 예정 부위와 연결된 미철거 부위에 대한 안전성검토 및 보양조치계획 제시할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]