■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.01.17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) 성원상떼빌아파트입주자대표회의 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1010 외 2필지
	대지면적 37,219㎡		용도지역(지구,구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	주용도 공동주택 부속용도 노인보육시설		구조 철근콘크리트조			층수 지하 층/지상:2층
						건축물 동수 부1동
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 출입금지 조치 및 감시인 배치 요망 □ 점검표에는 단계별로 핵심 확인 항목을 기재하여 사용할 필요 요구 □ 2층해체(일부)+1층해체+2층해체(일부)+1층 해체 등 상기형태로 작업 진행 요망 단, 2층 해체는 장비 암이 도달 위치까지 하고 해체잔해물을 1층으로 내리고 1층 해체순으로 진행 요망 □ 진행방향의 끝부분 해체시 전도주의 □ 최종 기둥·벽체 철거시 자립도 미흡으로 전도방지 대책 보완 요망 □ 해체장비 근접 살수작업자, 철근절단근로자 위치 사전지정 이행계획 수립 요망 □ RPP판넬높이를 건물높이인 8.5m까지 연장하고 설치 위치도를 아파트 104동 쪽과 인접한 관리실쪽 2면 설치 요망 □ 공사기간동안 특히 야간관리시 출입통제 하도록 대책 강구 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]