■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.01.17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) 김수진 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 장미동 35-3 외 1필지
	대지면적 355.3㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역
건축물현황	주용도 근린생활시설		구조 시멘트블록조, 철골조			층수 지하 층/지상:2층
						건축물 동수 주1동,부1동
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 외부도로 사용시 보행자 안전대책 수정 요망 □ 지붕패널부터 해체방법과 순서를 실제 작업순서에 맞게 작성 요망 □ 해체작업점검표는 주요 위험항목과 안전기준을 구체적으로 제시 요망 □ 붕괴된 지붕틀에 비정상 긴장상태여부 사전확인 필요 □ 건축물의 해체방법순서를 표기 요망 □ 현재 무너진 건물의 강재가 해체단계에서 힘의 반력의 발생으로 안전사고 발생에 대한 대책 점검 요망 □ 훼손된 지붕트러스 해체시(절단) 낙하방지 조치 수립 요망 □ 고소작업시 인력 접근할 경우 고소작업대 가동 (줄걸이 체결, 용단작업 등) □ 기존 붕괴된 지붕철거에 대한 구체적인 장비 계획 및 철거순서 보완 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]