2023년 제1회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 군산 선교기념탑

❍ 위    치 : 구암동 601-42 일원

❍ 규    모 : 높이 11.3m(총사업비 5억원)

▢ 심의결과 : 재검토 의결

【주요내용】

∙ 7m높이의 벽면이 답답해 보일 수 있으므로 벽면의 중간 부분을 잘래내고 공간을 확보하여 휴식공간을 조성하는 등 시각적 완화 방안 검토

∙ 알루미늄판에 타공할 경우 매끈한 면을 연출할 수 없기에 전체적으로 어울리지 않고 지저분해 보일 수 있음

∙ 알루미늄 구조체의 접합부 등 마감 및 풍하중에 대한 면밀한 검토 필요

∙ 돌마감은 상주석보다 황등석을 적용하는 것이 바람직함

∙ 석재의 적절한 쌓기방법을 적용한 마감패턴 디자인 제시

∙ 구조물에 대한 명확한 도면 제시

∙ 탑의 상징성을 나타낼 수 있는 디자인 보완

∙ 구조물의 배치와 연계된 동선계획 검토

∙ 하단부 아트스톤 디자인 재검토

∙ 조명디자인이 선교기념탑의 상징성이나 디자인 컨셉과 어울리지 않아 재검토 필요