■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.4.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ○ ] 대수선, [ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜명신
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1588-3
	대지면적 141,763㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트조			층수 지하 1층/지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 1,999.59㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 점검표에 잭서포트 위치를 수치로 명기할 것 □ 지하층 해체 시 환기 계획(자바라 활용) 검토 □ 슬라브 단부 0.3m 부분 해체작업 시 근로자 추락 방지 안전대 부착 설비 설치 계획 □ 지하층 해체작업 시 환기용 장비(배풍기 등) 설치 후 작업 실시 □ 슬라브 두께를 확인하고 상부 철곤 철근 깊이로 커팅 계획을 확정할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]