■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.4.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜제일건설
대지현황	대지위치 군산시 수송동 17-23 외 1필지
	대지면적 2,571㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역 제2종일반주거지역
해체건축물현황	주용도 견본주택 (가설건축물)		구조 일반철골구조			층수 지상 2층
			용적률 - %			연면적 합계 1,612.99㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 예정공정표에 준비→비계→외벽→지붕→뼈대 등 순서 표시 및 단계별 안전 작업 조치 기술(내용부분) □ 해체점검표에 점검항목(전주 안전조치 사항)을 구체적으로 기록 □ 인력작업 마감재(외부) 해체 시 지붕층 안전로프 및 생명줄 계획 보완 □ 해체 건축물에 인접한 고압선로 관계 기관과 사전협의 후 업무 협의서 첨부 □ 데크 부분의 철거 계획을 상세하게 제시할 것 □ 외부비계는 건물 높이 이상으로 설치하고 해체작업 진행 상태에 따라 낮추어서 해체하는 계획 작성할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]