■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 9. 14.

건축종별

[○] 신축,     [] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 안타레스산업개발 주식회사

대지현황

대지위치 군산시 경장동 520-1외6

관련지번

대지면적 3,660.38㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 일반상업지역

건축물현황

건축면적 3,115.57㎡

건폐율 85.116%

층수 지하3층, 지상 39층

주용도 공동주택,업무시설,근생

구조 일반철골구조

건축물 동수 1동

최고높이 134M

용적률 997.06%

연면적 합계 55,569.97㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 풍동실험기준 적용 및 성능설계 등에 미흡하여 재검토 의결

□ 차후 재심의 단계에는 변경된 풍동기준을 적용하고 성능설계가 반영된 결과로 진행되어야 함

□ 풍동실험 재해석과 풍하중 코드 변경 후 기준으로 재해석 필요

□ 사전 심의 내용에 대한 조치 내용 반영된 구조계산서 제출

□ 성능기반설계보고서 및 검증보고서 제출할 것

□ 변경된 내용에 대하여 구조도면 및 구조게산서를 수정해서 제출할 것

□ 건축분야 구조 재검토 필요

심의결과

[  ] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [ ❍ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]