■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.9.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜우경주택건설
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 773-4 외 2필지
	대지면적 1,613.8㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
해체건축물현황	주용도 자동차관련시설, 창고시설		구조 경량철골조			층수 지하 0층/지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 726.73㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 점검표를 주요 위험요인에 대해 작업단계별로 구체적 작성 □ 지붕 패널 해체 시 작업 방법(순서) 및 작업자 추락 방지 조치 필요 □ 지붕 트러스 해체 시 줄걸이 체결에 대한 안전규칙 보완 □ 소음, 진동 규제에 대한 관리 방안을 구체적으로 보완 □ 예정공정표 수정 (조촌동 773-4 외 2필지, 조촌동 773-7 번지 각각 작성) □ 석면 해체공사 별도 표기
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]