■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.9.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) (주)엔마트
대지현황	대지위치 군산시 경암동 590-7 (2동, 3동)
	대지면적 15,308㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
해체건축물현황	주용도 자동차관련시설, 근린생활시설		구조 경량철골조, 철골조			층수 지상 1층/지상 2층
						건축물 동수 주2동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 1,616.67㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 가설울타리의 고정 방식은 폐기물이 발생하지 않는 방법으로 하며, 횡력에 대한 안전 확보 □ 점검표는 주요 작업단계별로 추락 등 사고위험 조치 여부를 확인 할 수 있게 구체적으로 작성 □ 현장 인접 고압 가공선로 방호조치에 대한 관계기관(한전)의 사전 협의문 첨부 □ S/P 해체 시 안전대책 보완 □ 2동의 2층 건물 철거 전, 높이를 확인하고 가설울타리 계획 수립 □ 이동식 방음벽 설치 계획서 보완 □ 소음측정기 설치 위치 계획 보완 □ 예정공정표를 실제 공사 일정에 맞게 수정 □ 지붕 판넬 철거 시, 작업자 안전대책 수립 (안전로프, 추락방지망 등)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]