■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.9.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
소유자 (신청인)	㈜무궁화신탁 (㈜우경주택건설)
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 773-7
	대지면적 666.6㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
해체건축물현황	주용도 제2종근린생활시설, 단독주택		구조 철근콘크리트조			층수 지하 0층/지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 960.47㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 작업단계별 점검표를 주요 위험요인별로 구체적 작성 □ 실작업이 가능하도록 해체 순서별 해체 부위를 구체적으로 검토하고 필요시 자립 여부도 구조검토 필요 (해체 작업자 의견 수렴) □ 수직형 해체작업에 대한 구조물 전도 방지 대책 보완 □ 소음, 진동 규제에 대한 관리 방안을 구체적으로 보완 □ 해체 순서 단면도의 옥탑 표기 및 1,2,3층 라멘구조와 4층 옹벽구조 해체 방법 및 순서를 구체적으로 작성 □ 인도에 인접한 건물로 유도원 배치를 추가하는 등 안전 관리에 만전 요 □ 예정공정표 수정 (조촌동 773-4 외 2필지, 조촌동 773-7 번지 각각 작성)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]