■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 11. 14.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사엔마트
대지현황	대지위치 군산시 경암동 590-7
			관련지번
	대지면적 6,770㎡		용도지역(지구,구역) 판매시설, 근린생활시설
건축물현황	건축면적 2,961.94㎡		건폐율 43.75%			층수 지상2층
	주용도 판매시설,근린생활시설		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 20M		용적률 56.93%			연면적 합계 3,854.34㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	외부경관에 대한 조경관련 파고라, 의자 등 고려 필요 주 사업자의 컬러를 고려한 대표적인 의장이 필요 전면 캐노피가 집중 설하중 시 안전에 대한 위험성이 없도록 조치 필요 근생시설로서 방문객의 편의 증진을 위해서 파고라, 벤치 등 편의 시설 등을 보강 판매시설 및 근린생활시설 신축공사의 시뮬레이션-1과 건축 색채 계획 중 현재 주조색/보조색으로 구분되어있으나 건물 사이즈 및 명시성을 위해 ‘light grey’ 컬러의 주조색으로 통일을 추천함 추후 옥외간판 컬러 선정에 있어 높은 채도에 초점을 맞춘 대표 컬러 선정을 요함 - 진입로 부분 도로로 지목 변경 요함 - 2층 장애인 화장실 추가 검토 요망 캐노피 3.5M 구조 검토 요망 유통산업발전법 제2조에 따라 대규모점포란 하나 또는 둘 이상의 연접되어 있는 건물 안에 하나 또는 여러 개로 나누어 설치되는 매장으로 되어 있는 바, 소유주가 다른 경우에도 전체가 하나의 대규모점포로 기능한다 판단될 경우 대규모점포에 해당함을 알려드리오니 사업 추진 시 관련부서와 별도 협의 요망
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 11. 14.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사엔마트
대지현황	대지위치 군산시 경암동 590-7
			관련지번
	대지면적 8,125㎡		용도지역(지구,구역) 판매시설, 근린생활시설
건축물현황	건축면적 2,939.52㎡		건폐율 36.18%			층수 지상2층
	주용도 판매시설,근린생활시설		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 20M		용적률 42.99%			연면적 합계 3,493.12㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	캐노피 등의 위험성이 없도록 조치가 필요함 주 진입로의 출입에 지장이 없도록 관련부서와 협의하여 조치가 필요함 근생의 편의시설 보강 요함. 판매시설 및 근린생활시설 특성 상 주차 주, 출입구에 대한 검토를 필요로 함. 추후 옥외간판 컬러 선정에 있어 높은 채도에 초점을 맞춘 대표 컬러 선정을 요함 - 진입로 부분 도로로 지목 변경 요함 캐노피 3.5M 구조 검토 요망 유통산업발전법 제2조에 따라 대규모점포란 하나 또는 둘 이상의 연접되어 있는 건물 안에 하나 또는 여러 개로 나누어 설치되는 매장으로 되어 있는 바, 소유주가 다른 경우에도 전체가 하나의 대규모점포로 기능한다 판단될 경우 대규모점포에 해당함을 알려드리오니 사업 추진 시 관련부서와 별도 협의 요망
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]