■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 2. 7.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜강원에너지

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 510-9외2

관련지번 510-10, 510-12

대지면적 46,989.3㎡

용도지역(지구,구역) 국가산업단지, 일반공업지역

건축물현황

건축면적 18,684.85㎡

증3,771.91㎡

건폐율 39.764%

층수 지상 2층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 6동

최고높이 13.3M(증축동)

용적률 41.29%

연면적 합계 19,404.85㎡

증3,771.91㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 측면 브레이스 설치 확인 및 중도리 크기 확인 요망

□ 기초 지내력 검토서 날인 요망

심의결과

[ ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 2. 7.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 유한회사노다지

대지현황

대지위치 군산시 조촌동 511-1

관련지번 510-2, 512-1,513-1

대지면적 705㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 327㎡

건폐율 46.49%

층수 지상 7층

주용도 공동주택, 업무시설

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 23

용적률 248.95%

연면적 합계 2,166㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 1층 보 전단철근 배근 검토

심의결과

[❍] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 2. 7.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜세아제강

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 876

관련지번

대지면적 143,129.5㎡

용도지역(지구,구역) 국가산업단지, 일반공업지역

건축물현황

건축면적 68,682.16㎡

증3,771.91㎡

건폐율 47.99%

층수 지하1층 지상 2층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 12동

금번 3개동 증축

최고높이 23M(증축동)

용적률 48.31%

연면적 합계 19,404.85㎡

증3,771.91㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 구조도면 상세 작성 요망

□ 철골재질 SHN275 사용 재검토

□ 데크플레이트 검토 현행기준으로 검토 요망

□ 태양광 설치를 고려한 구조해석 실시

□ 접합상세 첨부(용접부에 대한 디테일 첨부)

□ SOG슬래브와 지중보의 다우얼바 설치 구조평면도에 첨부

심의결과

[ ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 2. 7.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 한국자산신탁(주)

대지현황

대지위치 군산시 경장동 504-4

관련지번

대지면적 4,121.5㎡

용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구

건축물현황

건축면적 3,602㎡

건폐율 87.41%

층수 지하3층 지상 39층

주용도 공동주택, 업무시설

구조 철근콘크리트구조

일반철골구조

건축물 동수 4동

최고높이 134M

용적률 962.5%

연면적 합계 59,316㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 성능설계시 벽체 수평보강근 반영

□ 성능설계 검증보고서 제출

□ DBS공법의 상세도면 첨부

□ 전위슬래브 콘크리트 타설에 대한 동바리 구조 검토 필요

심의결과

[ ] 원안 의결    [❍] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]