■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.5.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜파워군산점
대지현황	대지위치 군산시 나운동 1543 외 3필지
	대지면적 2,246㎡		용도지역(지구,구역) 일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 1,121.05㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 제1,2종근생,주택		용적률 152.01%
						연면적 합계 3,556.2㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ p67 안전점검표 보완 – 검사기준을 작업단계별로 위험조치사항을 기술하고, 조치사항은 작업착수 전 현장에서 기입하여야 함. □ 나운로 측 보도 통행금지(해체기간) 이행에 대한 관련부서(관리주체) 협의서 첨부 □ 나운로13 인접건물 민원발생 예방에 적절한 상호간 사전협의 조치사항 첨부 □ 지하층 철거 시 슬래브와 보를 철거하기 전 내부공간을 매립할 수 있는 방안 검토 및 지하층 안전대책을 강구 □ 교통안전대책 수립 후 담당기관의 허가서 첨부할 것. □ 지하층 전체 해체 계획 수립할 것. □ 지하구조물에 대한 해체를 해체계획서에 포함시킬 것. □ 심의 의견 반영한 최종 해체 계획서를 제출할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]