■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.5.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 해망동 1011-21외 4필지
	대지면적 12,778.7㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
해체건축물현황	건축면적 891.68㎡		구조 철골조			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 판매및영업시설		용적률 6.18%
						연면적 합계 789.68㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 볼트해체가 부식 등으로 어렵거나 안될 경우 대책 필요 □ 지붕트러스 퍼린 해체 작업 시 추락방지 안전조치 계획 보완 요함. □ 철거 건축물 전면에 설치된 캐노피부분 추락방지망 설치여부 검토 □ 철골 해체 공법 변경 시 재심의 요망 □ 주철골 해체 시 볼트를 푸는 방법 외에 추가 방법을 제시할 것. □ 내부 천정에 매달린 기타 부분에 대한 철거를 포함시킬 것. □ 수산물종합센터 이용객들을 위한 보행자안전통로 확보하도록 강구.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]