■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024. 5. 23.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 유한회사이지마켓
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 786외16
			관련지번
	대지면적 5,959.91㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 2,375.73㎡		건폐율 39.86%			층수 지상2층
	주용도 판매시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13M		용적률 63.75%			연면적 합계 3,799.33㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	진출입에 관련한 사항은 추후 교통관련 부서와 협의하여 진행 요망. 1층 녹음 및 그늘을 위해서 키큰나무(낙엽교목 등) 보강 옥상 이용객을 위한 편의시설 보강, 심근성(동백나무) 재검토 원룸단지 부분 완충조경 적극 검토 차량출입에 대하여 35M 도로에서 진입 후 20M도로로 출입하는 등(또는 반대로) 진출입 분리에 대하여 교통행정과와 협의 요망
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024. 5. 23.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 나운동 1191-29외7
			관련지번
	대지면적 2,873㎡		용도지역(지구,구역) 자연녹지지역
건축물현황	건축면적 857㎡		건폐율 29.8%			층수 지상3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 미정		용적률 84.5%			연면적 합계 2,500㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	경사진 자연 친화적 계획을 구체적 명시 경사지 활용계획(친환경 계획) 반영
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024. 5. 23.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 해망동 1000-9
			관련지번
	대지면적 2,873㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 559㎡		건폐율 12.5%			층수 지상2층
	주용도 근린생활시설		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 미정		용적률 14.2%			연면적 합계 679㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	공원예정으로 되어있는 부지에 대하여 주변환경과 조화롭고 인근 상가를 이용하는 분들의 편리성, 효율성 등을 참고하여 진행 요함 대지면적에 대한 토지이용구상도(건물, 주차장, 도로, 녹지 등) 과업지시서에 추가 명시 철도부지(추후 공원)와 연계하여 배치계획 검토 공원게획과 연계 및 건물 활용 등을 고려하여 건물 배치계획을 다양화 후 의견 수렴 요망
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]