■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.6.18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 오식도동 1014외 1필지
	대지면적 16,576.4㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 1,496㎡		구조 일반철골구조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주2동,부속0동
	주용도 공장		용적률 9.02%
						연면적 합계 1,456㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 작업단계별로 안전점검표의 검사항목을 점검항목 단위로 구체적으로 제시하고 검사기준도 가능한 한 정량적으로 허용한도까지 제시하여야 함. □ 안전 조치는 작업자의 동선을 가정하여 모든 위치에서 추락, 붕괴 등의 위험이 없도록 계획하여야 함. □ 지붕판넬 인력 해체 단계에서 사용될 안전관리 매뉴얼을 당 현장에 어떻게 적용할 것인지 구체적으로 표기할 것. □ 지붕판넬 해체 작업 시 지붕판넬 볼트 제거 작업자의 작업 위치 순서, 방향 계획서 작성. □ “볼트가 제거된 지붕판넬 위 작업자는 절대 올라가지 말 것” 계획서에 표기.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]