■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.8.20.

건축종별

[  ] 신축,     [ ○ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 기독교대한성결교회 군산중동교회

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 중동

274-19번지

관련지번  274-319, 274-20, 274-22

대지면적    4,478.28㎡

용도지역(지구, 구역) 일반상업지역

건축물현황

건축면  19,439.22㎡

건폐율  42.66%

층수 지하 : 층/ 지상: 4층

주용도  교육연구시설(증)

구조 철근콘크리트조

건축물 동수 2동/  증축 1동

최고높이       23.9m

용적률 137.22%

연면적 합계 6,145.21㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(건축)

분야

심 의 의 견	의결내용
* 기 적벽돌 건물과 증축건물 황색.회색(화강암) 외벽 색상 부조화로 증축부분 황색 외벽면을 적색계열로 변경	권고사항
* 옥상 풋살경기장 배수 및 안전 상 구배 및 경기장구획 조정	권고사항
* 기존 종교시설 용도에 따른 증축으로, 증축 주용도 교육연구시설을 종교시설로 변경 검토	권고사항

심의결과

[ ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.8.20.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 전라북도지사(사회적경제과)

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 신관동 1-2, 미룡동 303-6

번지

관련지번

대지면적   9,937.㎡

용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역

건축물현황

건축면  1,881.61㎡

건폐율  18.97%

층수  지하 : 층/ 지상:4층

주용도  교육연구시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수        증축 1동

최고높이       23.9m

용적률 71.04%

연면적 합계 9,647.46㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(건축)

분야

심 의 의 견	의결내용
* 외부 수직.수평 칼라포인트 색상이 너무 강렬하면 주변 색상이 어둡게 보여 조정 필요하고, 벽 줄눈 시공 시 오픈조인트 적용	권고사항
* 종합안내 사인물 위치를 주출입구 등에 배차하여 이용자 편익 향상 필요	권고사항
* 고흥석 외벽 버너감이 단조로와 물갈기 라인 등 포인트 추가 배치 필요	권고사항
* 사인물 패널 기둥 등에 안전띠 추가 필요 * 연결통로 상부에 오염방지 우수배수 드레인 설치	권고사항

심의결과

[ ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]