현  장  설  명  서

공사명 : 2023년 고품질쌀유통활성화사업

(벼 건조,저장시설) 기계설비공사

2023. 05. 18

동 군 산 농 업 협 동 조 합

목       차

1.  공    사    명

2.  공  사  개  요

3.  주요시설명세 및 특기시방

4.  특  기  사  항

5.  일  반  사  항

현   장   설   명   서

1.  공 사 명  :  2023년 고품질쌀유통활성화사업(벼 건조,저장시설) 기계설비공사

2.  공사개요

가. 현장위치 :  전라북도 군산시 서수면 서수리 1735

나. 처리능력 :

저 장 능 력	2,000톤/년

다. 공사기간

실제 기계설치 공사기간은 본격적으로 기계를 설치할 수 있는 여건이 되어 조합이 설치를 지시한 날로 부터 90일 이내.(시운전 별도이며 조합과 협의사항)

라. 공사종류 및 범위

(1) 종 류

가) 원료투입시설

나) 저장시설

다) 집진시설

라) 자동제어시설

마) 기타 부대시설

(2) 범 위

계약조건, 도면, 시방서에 의거 시공하되 도면, 시방서의 경미한 오류나 누락사항에 대해서는 도급자 부담으로 시설의 기능에 이상이 없도록 시공하여야 한다.

마. 공사 제외사항

(1) 건축물

(2) 옥외시설물 기초공사

3. 주요시설명세 및 특기시방

가. 구입기계 명세(구입기계류는 도면 및 시방에 준하여 필히 구매설치를 하여야 한다.)

구입기계	규 격	용 량	수 량	비 고
1. 조선기		30톤/시간	1대	- 풍력선별기 포함
2. 호퍼스케일		30톤/시간	1대	- 입고관리시스템,외부표시기,PC설비, 사무기기 포함
3. 호퍼사일로	절충형	500톤	4기	- 송풍팬, 보온단열공사, 설치비 포함
4. 사이클론		360㎥/min	1대	- 조선기 집진용
5. 백필터		360㎥/min	1대	- 조선기 집진용,아크릴점검창 포함
6. 백필터		300㎥/min	1대	- 일반B 집진용,아크릴점검창 포함
7. 집진팬		37kWx300mmAq	1대	- 조선기 집진용
8. 집진팬		30kWx300mmAq	1대	- 일반B 집진용
9. 로타리밸브		Ø300	3대
10.에어리시브 탱크		1.0㎥	1대	- 쿨러, 에어 및 흡착식 드라이어, 필터, 설치 포함

나. 구입기계 사양

1) 풍력선별기, 조선기

(1) 사  양

구 분	사 양		비 고
명 칭	풍력선별기	조선기
처리능력	30톤/시간	30톤/시간
규 격	2035mm x 3172mm x 3788mmH
동 력	1.5kW	2.2kW+0.75kW
풍 량	100cmm	200cmm
Q'TY

(2) 반입되는 벼를 시간당 30톤을 조선할 수 있는 처리능력을 가져야 한다.

(3) 반입량은 시간당 30톤/시간(15%함수율 벼)이며 수분 및 이물질 혼입상태에 따라 정선 능력이 변동될 수 있다.

(4) 선별체 눈금은 6~8mm 범위(눈금 세로:6mm 무제한, 7~8mm는 14mm 이내)내에서 제작할 수 있어야 한다.

(5) 선별체 눈금이 원형으로 제작할 경우에는 8mm를 넘지 않도록 제작하여야 한다.

(6) 대,소 이물질, 벼 ,모래등 최소한 3종류 구분 선별해야 한다.

(7) 송풍 및 집진시 풍량을 조절할 수 있는 구조로 투입 물량을 분산할 수 있어야                 한다.

(8) 선별능력을 제고하기 위해서 스크래퍼등을 부착하여야 한다.

(9) 분리된 이물질은 별도의 슈트관 또는 집진장치에 의하여 포집이 가능한                       구조이어야 한다.

(10) 처리능력이 부족할 경우에는 보완 및 교체토록 할 수 있는 구조이어야 한다.

(11) 진동을 최대한 방지해야 하며 자체진동으로 인해 타기계에 영향을 미치지                    않도록 한다.

(12) 벼의 낱알보다 큰 이물질의 90%이상과 미 탈곡된 벼를 분리할 수 있어야 한다.

(13) 풍력선별기를 상부에 설치하여 낟알 분리, 볏짚 및 가벼운 이물질을 분리할 수                있는 구조이어야 한다.

2) 호퍼사일로(절충형)

(1) 사  양

구 분	사 양	비 고
저장용량	500톤
규 격	Ø9.510 x 19,4mH
구 조	다공판 호퍼형
송 풍 기	37.5kW
단 열	지붕 100mm / 벽체 70mm
재 질	아연도 골 강판재
Q'TY	4 기
비 고	사일로 투입구 및 지붕둘레 핸드레일 2개소설치

(2) 지붕판은 녹발생 방지에 적합한 1.0t이상의 아연도금강판을 사용하여 각 절곡

형태이어야 한다.

(3) 벽체판은 총15단으로 구성되며 1.6t이상의 아연도금강판으로 골피치는 66mm이            며 양면도금량은 500g/㎡이상 이어야 한다.

(4) 벽체판과 벽체판의 연결부위는 실링은 하여 분진 및 곡물 누수현상이 없어야 한            다.

(5) 사일로 단열은 지붕 100mm우레탄발포하고, 벽체판은 70mm발포하여 이중보호판           카바로 마감설치한다.

(6) 송풍기는 이물질 투입방지용으로 흡입구에 안전보호망을 설치하고 소풍량을 조절           할 수 있는 댐퍼가 있어야 한다.

(7) 지붕에서 내려오는 핸드레일은 안전하게 양쪽으로 설치한다.

(8) 벽체 내부에 사다리가 있어야 한다.

(9) 배출게이트는 곡물용 슬라이드게이트를 설치하고 수동판으로 양조절할 수 있어야           한다.

(10) 사일로 상부지붕에 에어벤트를 설치하여 빗물유입이 되지 않는 구조이어야 한            다.

다. 특 기 시 방

(1) 본 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 사후 정산 대상 공사이므로 입찰참가자는 입찰금액 산정시(공사입찰유의서 제10조의 공사비내역서 포함) 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비를 예정가격 작성시 계상된 금액으로 조정없이 반영하고 사후정산 하여야 한다.

◎ 기계 - 국민건강보험료 : 11,427,848원, 국민연금보험료: 14,506,436원,

노인장기요양보험료 : 1,463,907원, 산업안전보건관리비: 30,337,685원

※ 간접노무에 해당하는 현장소장, 안전관리자, 품질관리원, 청소부, 경비원 및 계약상대자의 회사에 소속된 직원 등은 해당되지 아니하며, 당해 현장에 직접 인건비에 해당하는 자에 대하여 납입증명서 인정함.

(2) 본 공사는 2개년(2023년~2024년)으로 시행되는 고품질쌀유통활성화사업이므로 계약 및 공사는 2023년 조합에서 지정한 기한 내 완료 해야하며, 2023년에 중간 기성금을 지급하고 2024년 교부금 확정이 된 후에 조합에서 준공검사 후 완료대금을 지급하는 공사이므로 입찰시 필히 유의할 것.

※ 준공도서류는 2023년내에 제출하고 완료 대금청구서류는 2024년 교부금 확정일자   일정에 맞추어 제출한다.(농협 규정 및 일정 준수)

(3) 본 공사의 옥외형 구조물은 모두 아연도 재질(G.I)로 제작,설치하고 점검이 편리한 구조로 하며, 각 구조물의 연결에 지장이 없는 구조로 설치할 것.

(4) 구입기계류는 현장설명서내 구입기계 사양 및 도면,시방에 맞는 제품으로 설치되어야 한다.

(5) 이송기계류는 도면 및 시방에 준하여 제작하며, 제작 전 기계제작 도면을 사전 승인 후 제작 설치한다.

- 시공자는 구매 단위기계에 대한 승인을 득하지 아니하고, 현장 내에 구매 단위 기계를 반입 시 시공자의 책임으로 반출하여야 한다.

- 계약일로부터 7일 이내에 승인을 득하지 아니하여, 공사기간의 지연에 대한 책임은 시공자가 부담하여야 한다.

(6) 체인컨베이어의 투입구 및 배출구에는 개소당 필히 점검창을 설치토록 한다.

- 투입구의 방식은 발주자와 협의하여 제작, 설치한다.

- 배출구 상부에 설치하는 브러쉬 설치 시 양쪽끝으로 20mm정도의 간격이 되도록 설치하도록 한다.

(7) 외부에 설치되는 구조물,COVER 철판 등은 빗물이 고이지 않도록 구배 처리한다.

(8) 3m이상의 슈트에는 아래와 같은 타입의 무잔량 완충기를 부착하도록 한다.

45~50도 타입(아연도)	수직형타입(아연도)

(9) 이송기계의 능력은 30톤/시간으로 제작 설치한다.

(10) 2방향분배기의 점검창(제작전 발주자와 협의)

- 개폐가 용이한 잠금장치로 설치한다.

- 감시가 가능토록 투명창으로 설치하며, 누수가 없는 구조로 제작 설치한다.

- 실린더 헤드부에 비가림 철판을 설치하여 누수가 없도록 제작한다.

- 실린더 헤드부에는 자바라형으로 제작,설치한다.

(11) 각 지역의 환경기준이 상이함으로 대기환경보존법상 분진 측정구를 요청시에는 측정이 가능하도록 점검구 및 점검대, 점검계단을 시공업체에서 설치토록 한다.

(12) 기존 건벼배출탱크(10톤)을 조합이 지시하는 위치에 이설하고 탱크 수정이 필요할 시에는 조합과 상의하여 설치하며, 건벼배출탱크에 관련된 부속기기 및 자동제어설비, 콘트롤 제어 부분도 낙찰업체에서 무상으로 설치한다.

(기존 건벼배출탱크 연계용 체인콘베이어 및 승강기 철거 후 이설 포함)

(13) 중앙제어반에 적산전력계를 집진팬 수량에 맞춰 설치하여야 한다.

(14) 원료투입구 기계 및 구조물은 현장 여건을 필히 확인한 후 제작,설치해야 하며,

원료투입구 집진 방식은 기존 원료투입구와 같은 사양으로 제작,설치하고 집진효율도 같은 수치가 나올 수 있게 하여야 한다.

(15) 1차 간선공사시 1차 변압설비와 기계 MCC제어반 위치를 정확히 측정하여 제어케이블 연결시 문제가 없도록 하고, 제어케이블 매립용 ELP관, 전기매립구 위치도 현장 확인 하여 연결하여야 한다. (1차 간선 설치는 기계공사 부문이며, 추가발생되는 비용은 낙찰업체에서 부담한다.)

(16) 1차 간선공사시 건축과 협의하여 간선설치 후 마감까지 문제가 없도록 할 것.

(1차 간선 설치후 지중 마감은 건축공사 부문)

(17) 자동제어 케이블 덕트 설치시 추후 증설부분을 감안하여 공간을 확보하여야 한다.

(18) 체인콘베이어의 모터 베이스부 자재는 모터 구동시 진동이 없도록 튼튼한 구조로

제작,조립 설치한다.(체인콘베이어 상부 커버에 진동이 전달되지 않는 구조로 제작,설치할 것.)

(19) 모든 체인콘베이어의 투입구(INLET CHUTE)는 양측면이 아닌 체인콘베이어 상부에 INLET CHUTE를 제작,설치하여야 한다.

(20) 유해위험방지계획서 관련사항

- 계획서상 포함되는 이송기기의 자율안전확인 스티커를 기기에 부착한다.

- 산업안전보건공단에서 실시하는 방지계획에 대한 심사 지적사항에 대한 보완 작  업은 낙찰업체에서 무상으로 수행하여야 한다.

(21) 집진팬 오일 주입을 할 수 있는 수동 그리스 건을 조합에 제공한다.

(22) 이송기계(버켓엘리베이터, 체인콘베이어)는 아연도금(G.I)재질로 제작설치하여야 한다.

(23) 대기배출신고 관련 분진측정구,점검대,점검계단을 설치해야 할 경우에는 낙찰된 시공업체에서 비용을 부담하고 설치하여야 한다.

(24) 버켓엘리베이터 하부 청소구는 잔량을 청소하기 쉬운 구조로 제작하여야 하며,필요시 착탈이 가능한 구조로 제작,설치할 것.

(25) 기  타

˚팬 하부에 방진고무 또는 SPRING 방진기 설치한다.

˚기름 배관에는 오일메타기, 유수분리기, 오일휠터를 부착한다.

˚기계 색상은 조합과 협의하여 결정한다.

˚제어 및 동력 LINE은 케이블 닥트를 이용하여 배관 및 배선을 하여야 한다

˚소요 동력이 15마력 이상인 기기의 기동은 Y-△ 기동방식으로 한다.

˚지식경제부(전 산자부고시) - 삼상 유도전동기 고효율 의무 사용에 따라 모터는 고효율모터를 사용하도록 할 것

4.  특 기 사 항

가. 환경보존법에 저촉이 안되도록 시공하여야 하며 인허가 사항에 따른 필요한 조치 및 협조를 하여야 한다.

나. 공사기간내에 무부하 단동 및 연동테스트를 완료하여야하며 제품생산시운전은 조합의 입회하에 정상적인 생산능력이 발휘될 때까지 시운전을 하여야한다.

다. 공장 운영요원에 대하여 설치 과정부터 기술훈련 및 지도를 실시하여야 한다.

라. 기계시설과 관련하여 타공사 (건축,1차 전기)의 협조를 받아야 할 사항은 사전에 협의 조치하여 시공한다.

(벽체관통부위, 앙카설치, 그릴위치, 1차 전기수전 등.)

마. 타공사(건축,1차전기)와 상호 관련된 공사이므로 공사 착수전 타공사 관련 도면을 검토하여 공사 진행 시 문제가 발생하지 않도록 사전 협의토록 한다.

바. 주요 기자재는 카다로그, 도면 또는 참고자료 등을 구비하여 구매, 제작 전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 제작 또는 현장 설치검사도 감독원의 승인을 받아야하며, 현장설치공정 30%, 60%, 90%시는 필히 검사요청을 하여야 한다.

사. 설계변경은 조합의 사정 또는 현장 시공상 변경이 불가피한 경우 이외에는 할 수가 없으며 설계변경은 계약조건에 의거 당초 설계도서 (단가,일위대가)에 따라 처리 한다.

아. 현장설치 작업시 공사용 전력은 수전시설 (설치완료 시)을 사용하거나 또는 자가발전기를 사용하되 사용량에 따른 전기요금이나 발전기 사용비용은 시공자가 부담한다.

자. 시공사는 전체 RPC 설치 경력 2회 이상되는 현장소장을 공사 설치시 부터 준공완료시 까지 상주시켜야 하며, 상기사항이 이행되지 않을 경우 공사 감독관은 공사를 중지시킬 수 있다.

차. 도면, 시방서, 현장설명서에 기재된 사항에 대해서는 시공자가 무상으로 이행하여야 한다.

5.  일 반 사 항

가. 공사에 사용되는 기자재는 KS 자재 또는 관련법에서 정하는 승인 제품 등의 신품을 사용하여야 하며 기타의 경우 최상품을 사용하여야 한다.

나. 현장관리를 위하여 건조저장 시설 및 공사관련 업무에 유능한 직원을 현장 대리인으로 선임하여 조합의 승인을 받아야 한다.

다. 계약체결 후 현장대리인계, 수급자 내역서, 공정표, 착공계를 제출하여 조합의 승인을 받아야 한다.

라. 설계도서와 시방서의 내용이 상이하거나 의문사항이 있을 경우 감독자와 협의하여 감독자의 해석을 따른다.

마. 기자재의 매설, 은폐부위 및 조립, 설치에 따른 시공과정의 주요부위는 천연색 기록 사진을 촬영하여 앨범으로 정리한 뒤 조합에 제출하여야 한다.

바. 현장에서 발생되는 오물, 폐자재는 시공자부담으로 현장외로 반출하여야한다.

사. 시공자는 현장안전사고에 대하여 특별한 관리를 하여야 하며 안전사고 발생시는 시공자 부담으로 즉시 조치 하여야 한다.

아. 현장에는 타공사가 병행하여 실시되므로 타시설물에 대하여 손해를 끼쳤을 경우 시공자 부담으로 원상복구 하여야 한다.(공장동 바닥, 벽체관통 부위등 )

자. 시공자 임의로 변경 시공하여서는 안되며 변경 시공시는 감독원의 승인을 받아야한다.

차. 본 시설물과 관련하여 타공사의 인허가 사항에 대해서는 협조를 하여야 한다.

카. 준공은 실제로 공사가 완료되어 준공계를 제출하여 조합이 승인하고 준공계를 접수한 접수일자를 기준으로 한다.

타. 준공검사 후 검사결과에 따라 준공도면, 준공내역서, 운영매뉴얼, 단위기계 점검표를 작성하여 조합에 제출하여야 한다.

파. 관계법에 준하여 시공 하여야 한다.  끝.