벼 수확

1. 수확적기

이삭팰때	품 종	알맞는 벼베기때
7월하순∼8월상순 8월 상순 8월 중순 8월 하순	극 조 생 종 조 생 종 중 생 종 중만생종(만식답)	이삭팬후 40일 이삭팬후 40∼45일 이삭팬후 45∼50일 이삭팬후 50∼55일

○ 한이삭의 벼알이 90%이상 익었을 때 수확 적기임

○ 벼베기가 늦어지면 정미 비율이 감소하고 동할미가 증가되며 미강층이 두꺼워 색택과 밥맛이 나빠진다

2. 콤바인 수확시 벼알 손실 막기

○ 콤바인 내부 부식으로 구멍이 뚫렸는지 확인하고 정비 점검 실시

○ 고속주행시 벼알 손실이 많으므로 적정 속도로 수확

○ 탈곡기의 회전속도와 송풍속도를 표준에 놓고 작업 실시

- 동양물산 기업의 3, 4조의 작업속도는 1.35m 이하

- 국제종합기계의 3조 무단 및 4조는 초당1.4m, 3조 9단은 0.83m이하

- 대동공업의 2조는 초당 1.4m, 3조 및 4조는 1.3m 이하

- LG농업기계의 GC4000은 초당 1.21m, GC4500은 1.27M 이하

○ 콤바인 수확시 감모율

- 적정 작업 속도 유지시 감모율 : 2% 이내

- 고속으로 주행시 감모율 : 4% 이상(300평당 10□ 수준)