화학비료 사용시 시설 풋고추 관비재배 방법(’04)

가. 시험성적(’03, 전남도원)

○ 토양 EC가 2.0 dS/m 부근인 양토일 때 토양검정시비량을 물에 용해하여 5일 간격으로 10톤씩 관비.

○ 관비량별 풋고추 특성 및 수량

구 분	과 장 (㎝)	과 경 (㎜)	과 수 (개/주)	평균과중 (g/개)	수 량 (㎏/10a)	수 량 지 수
관 행	15.1	18.6	144	17.4	4,629	100
무 비	11.3	15.2	112	15.3	3,128	68
검정시비량	15.2	18.7	156	17.6	5,012	108
검정시비량 0.5배	14.5	16.8	140	16.7	4,342	94
검정시비량 1.5배	13.9	17.7	148	17.3	4,658	101
검정시비량 2.0배	13.5	17.1	128	17.1	4,062	88

○ 시비량별 시험전후 토양 EC

나. 적    요

○ 시설풋고추 재배시 토양 EC가 2.0 dS/m 부근일 때.

○ 5일 간격으로 매회 10㎜(10톤/10a) 관수시 수량이 관행(4629㎏/10a)대비 8%증수.

○ 시설풋고추 관비재배시 토양검정 시비량을 관비한 시험구에서 양분 흡수율이 높을 뿐만 아니라 토양 염류도 경감.

※ 시험연구담당 : 전남도원 김희권, 윤봉기, 신길호, 허길현