풋고추 펄라이트 재배시 TDR센서 이용 급액조절(’03)

가. 시험성적(’02, 원예연)

○ 처리별 생산성 비교

처 리	평균과중 (g/개)	수량 (㎏/10a)	수량지수 (%)	당도 (oBrix)
TDR 1	11.7	4,640	104	4.5
TDR 2	11.1	4,807	107	4.6
TDR 3	9.8	3,664	82	5.3
0.5-1.0-1.5-2.0L/주/일	10.8	4,496	100	4.5
대조구(1.0-2.0L/주/일)	11.3	4,475	100	4.3

* TDR(Time domain reflectomety) : 물의 유전율을 이용하여 토양수분을 측정하는 방법(편집자주)

* TDR 1 : 용적수분함량 20～28%, TDR 2 : 용적수분함량 20～26%, TDR 3 : 용적수분함량 20～24%,  대조구 : 생육초기(120일) 1.0 L/주/일, 생육중·후기(143일) 2.0 L/주/일

* 녹광품종, ’01.10.4～’02.6.25(263일) 동안 재배, 펄라이트 재배

○ 1주당 평균급액량 및 배액율

처 리	평균 급액량 (L/주/일)	평균 배액량 (L/주/일)	배액율 (%)
TDR 1	1.47	0.63	42.6
TDR 2	1.12	0.30	26.6
TDR 3	0.76	0.09	11.9
0.5-1.0-1.5-2.0L/주/일	1.32	0.51	38.7
대조구(1.0-2.0L/주/일)	1.54	0.78	50.4

나. 적    요

○ 풋고추 펄라이트재배에서 TDR2로 관리하는 것이 유리.

○ TDR 수분센서 이용 급액량 조절장치를 설치하고 센서를 풋고추 재배 온실의 대표적인 지점에 2～3개 비스듬히 센서의 감지부위가 모두 들어가도록 꽂고 용적수분함량 20～26% 범위로 설정한 후 자동조절하며 재배.

※ 시험연구담당 : 원예연구소 서태철, 김영철, 김광용, 이상규, 윤형권