풋고추 선별기 개발(’03)

가. 시험성적(’00～’02, 농기계연)

○ 풋고추 선별성능 및 경제성 비교

○ 선별시스템 구성

공 급	ꁾ	개체화	ꁾ	영상획득	ꁾ	판 별	ꁾ	배 출
벨트식공급 진동보울피더		벨트컨베이어속도차		CCD카메라 영상챔버		길이 휨정도		공기분사
공급부		개체화부		영상처리부		시스템제어부		배출부

등급배출부

공 급 부

시스템제어부

영상처리부

선별라인

개체화부

- 선별등급기준 설정화면         - 등급판정 실행화면

나. 적    요

○ 풋고추 선별기는 CCD카메라와 컴퓨터를 이용하여 풋고추 길이, 휨 굴곡상태를 고려하여 4등급으로 분류선별.

○ 작업 성능은 시간당 121㎏으로 인력에 비하여 5.5배 높았으며, 소요경비는 12,014원/100㎏으로 나타나 인력20,164원 /100㎏에 비하여 40% 경비절감 효과.

○ 구입처 : 생명과기술(031-297-2392), 예상가격 2,500～3,000만원

※ 시험연구담당 : 농업기계화연구소 조남홍, 이영희, 박종률, 김재규, 조광환, 손재룡