착색단고추 재배시 배지중량에 의한 급액방법 개발(’01)

가. 시험성적(2000, 원예연)

○ 급액방법별 수량 비교

급액방법	배지종류	1군착과수 (개/주)	착과율 (%)	평균과중 (g)	수확과수 (개/주)	수 량 (㎏/10a)	수량지수 (%)
관 행	암 면 펄라이트	2.8 2.9	43.1 44.4	173 175	12.2 12.1	6,332 6,353	100 100
중량기준 70-90%	암 면 펄라이트	2.3 2.4	38.7 39.8	166 168	10.1 10.4	5,030 5,242	79 83
중량기준 70-포화	암 면 펄라이트	3.4 3.5	44.8 45.1	176 178	13.4 13.6	7,075 7,262	112 115

* 재배품종 : 스피리트    * 정지방법 : 주당 2줄기

* 파종 : 5. 5     * 정식 : 7. 5     * 수확 8. 1～11. 20

* 재식거리 : 80×33㎝

나. 적    요

○ 중량에 의한 급액관리를 실시하며 양액재배에만 이용 가능함.

○ 전자저울 위에 작물이 심겨진 배지(암면슬랩 1장, 펄라이트베드 1m 길이)를 올려놓고 무게를 측정하여 급액.

○ 전자저울은 100㎏까지 측정 가능하고 50g 단위로 설정 가능한 신호 입출력 장치 부착형을 이용함.

○ 배지의 포화용수량은 배지에 포화상태로 양액을 공급하고 10분 후의 수분 함량임.

- 포화용수량 산출방법 : 양액공급 10분 후의 배지무게 - 건조배지무게

○ 신호 입출력 장치에 포화용수량의 70%에 해당하는 무게에서 전류를 발생시키고 포화용수량에서 멈추도록 수치를 설정함.

○ 신호 출력부위는 모터펌프의 전원부에 연결함.

※ 시험연구담당 : 원예연 이응호