화분 현탁액 살포 기구별 참다래 인공수분 생력효과(’05)

가. 시험성적(’03~’04, 전남도원 난지과수시험장)

○ 살포기구별 착과율, 종자수, 현탁액 소요량 및 작업시간

처 리 (살포기구)	화분 발아율 (%)	착과율 (%)	현탁액소요량 (ℓ/10a)	작업시간 (시간/10a)
수동식분무기	67.8 ± 8.4	98.5 az	15.0 c	3.4 a
전자동분무기	63.6 ± 8.6	98.1 a	29.7 b	3.4 a
초미립바이오분무기	67.1 ± 8.4	97.7 a	13.5 c	0.5 b
압축식분무기	65.2 ± 8.6	97.0 a	36.2 a	3.2 a

* 시험품종 : 헤이워드 5년생, 파풍망하우스재배, zDMRT 5%.

나. 개발기술의 활용방법

○ 현탁액에 화분 4g/ℓ 비율로 넣고 화분 혼합 믹서기에서 저속으로 10 ～20분간 잘 혼합한 후 적색제2호 색소를 5,000배(0.2g/ℓ) 넣고 1～2분간 또 섞는다.

○ 수분 방법은 개화한 꽃에서 50㎝ 거리 하단에서 결과지단위로 살포한다.

○ 전자동분무기와 압축분무기는 화분을 희석 후 시간이 경과하면 화분 파손이 증가함으로 2시간 이내에 작업을 마친다.

○ 참다래 꽃의 개화 2일 후부터 2～3일 간격으로 3회 인공수분을 실시하는데 비가 내리는 날에 인공수분을 실시하면 수정 장해가 올 수 있으므로 맑은 날에 실시한다.

○ 현탁액에 중금속 등이 포함된 지하수를 이용 시 화분 발아에 장해를 줌으로 가급적 증류수를 이용해야한다.

○ 초고속바이오분무기를 이용 시 적정 색소는 착색이 어렵고 고농도  에서는 화분에 장해가 발생함으로 색소를 넣지 말고 개화한 꽃을 중심으로 수관 전체에 살포한다.

※ 시험연구담당 : 전라남도농업기술원 난지과수시험장 임경호, 임동근, 김병호, 마경철, 변만호, 정병준, 방극필