포도나무 동해방지용 보온재료 선발 00

가. 시험성적(‘98～‘99 충북 옥천포도시)

○ 발아율

처 리 별	발 아 시	발아 3일후	발아 6일후	발아 9일후
보운덮개B	19.8a*	34.8a	54.0a	79.7a
킬 딩	14.4ab	31.3ab	5.8ab	77.4ab
칼라부직A	12.2b	25.4ab	46.8ab	68.4b
백색니들 펀칭부직	11.5b	24.4b	43.5b	67.2a

* DMRT(5%)

- 발아시작후 조사일 : 4월 12일

- 보온재 피복전 짚 피복 : 570㎏/10a

- 피복시기 : 11월 하순

나. 적  요

○ 흙속매물(관행)시 수체생육이 부진하고, 근두암종병 발생이 심하며, 월동노력이 많이 소요됨.

○ 동해방지를 위해 포도유목을 가 전정 후 눕힌 다음 짚으로 덮고 보온덮개B를 덮을 경우 타 보온재 피복보다 발아가 빠르고 초기 발아율은 5.4～7.6%, 최종 발아율은 2.3～12.5% 높았음.

○ 피복 후 바람이 들어가지 않도록 보온재 주변 매몰철저

※ 시험연구 담당 : 충북 옥천포도시험장 남상영