포도 캠벨얼리 품종의 덕 및 비가림 복합 시설 표준화 모델 00

가. 시험성적(‘99 원예연)

○ 캠벨얼리 품종의 덕+ 및 비가림 복합시설 정면도

○ 캠벨얼리 품종의 덕+비가림 복합시설 측면도

A 상세도

○ 기대효과

- 포도 농가에서 생력화 덕시설 표준화 형태를 이용할 경우 생력화 작업이 가능

․ 노력절감 : 울타리식(100%) → 생력화 덕시설 표준화모델(79.0%)

- 덕 설치시 작업이 용이하고, 견고성이 높음.

․ 내구연한 : 각목 및 철선 이용 덕시설(7～8년) → 표준화 모델(15년～20년)

- 덕시설 제작시 비가림재배를 동시에 설치 가능하므로 설치비 절감.

- 100%(덕시설+비가림시설 별도제작시) → 85%절감(복합모델)

․ 덕시설(8,000원/평) + 비가림 시설(6,000원/평) = 14,000원/평

․ 덕 및 비가림 복합 시설 12,000원/평

나. 적  요

○ 덕 및 비가림 시설 표준화 모델은 주로 캠벨얼리 품종에서 이용 되는 것으로 시설 자재로 파이프를 이용한 형태로 지주 규격은 32㎜를 이용함.

○ 지주설치 간격은 열간 2.7 또는 3.6m×주간 2.7m로 재식거리와 동일하게 하여 덕 지주와 비가림 지주대를 동시에 이용하며, 주지 유인대로 사용함.

○ 철선의 가설 위치 주지유인철선 높이(110～120㎝)와 신초 유인철선(높이 140～150㎝, 2줄, 고정틀 설치) 등의 형태로 개량 일문자 수형 구성을 위한 가설 형태임.

○ 지주는 기초석을 하여 지하에 50～60㎝로 들어가며, 나머지 240～250㎝의 부분을 덕시설과 비가림 시설로 이용함.

○ 덕 높이는 170～180㎝로 하고, 덕과 비가림 사이의 공간은 30㎝을 띄우고 비가림시설을 만듬. 비가림 형태는 비닐의 폭이 180㎝, 비닐의 높이는 40㎝임. 따라서 복합모델의 전체 높이는 240～250㎝임.

○ 복합모델 제작시 지주 파이프의 경제적 이용이 중요함. 지주 파이프는 직경 32㎜ 규격에 길이 9m로 구입하여 3등분하여 3m를 만들어 사용함(짜투리가 없어야 함.)

< 참고자료>

○ 영농기술지도 내용

- 포도의 덕시설은 주로 각목을 지주로 이용하거나, 콘크리트를 이용하나 가목을 지주로 사용할 경우 견고성이 낮아 바람에 의한 덕이 쓰러지는 피해가 발생함. 콘크리트를 이용할 경우 견고성은 높으나 덕시설 제작시 작업이 불편하다.

- 포도 비가림 재배는 비가림의 효과를 높이기 위해 덕 위에 비가림 시설을 가설한다. 비가림 재배 시설은 파이프를 이용하고, 지주, 활대, 가로대 등이 설치되는데, 기존 덕시설에 비가림 재배를 할 경우 지주가 2개가 중복되어 설치되는 형태로 1개의 지주가 불필요하게 된다.

- 따라서 최근 농가에서 덕시설 자재를 파이프로 이용할 경우 그 자재를 이용하면, 비가림 시설을 동시에 이용할 수 있으며, 투자비를 절감할 수 있다. 또한 덕과 비가림 시설이 하나의 구조물이므로 비바람에 견딜 수 있는 견고성 또한 높일 수 있다.

- 캠벨얼리 품종의 덕 및 비가림 복합시설을 설치할 경우 덕시설 형태 생력화 수형인 개량일문자형으로 구성할 수 있는 형태로 하면 작업의 효율성 또한 높일 수 있다.

※ 시험연구 담당 : 원예연구소 최인명