태풍 내습시 참다래 피해경감 요령('01)

가. 시험성적(‘99～2000 전남도원)

○ 참다래 방풍시설과 거리별 피해율

방풍시설과 거리		부 위 별 피 해 율(%)
		엽			과 일			가 지 절손율
		낙엽율	과엽율	소개	낙과율	상처과율	소계
파 풍 망		1.3	1.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
파풍벽♩	9m이내 9～20 21이상	21.7 25.6 24.3	47.0 74.4 75.7	68.7 100.0 100.0	4.7 7.1 20.1	5.8 10.8 11.8	10.5 27.9 31.9	12.4 29.2 28.9
방풍림♪	9이내 21이상	33.0 70.0	25.4 25.7	58.4 95.7	5.6 6.3	3.3 8.3	8.9 14.6	4.2 18.4

♩ 파풍벽 : 높이2.75m    ♪방풍림(농가포장) : 수고 5m(삼나무 14년생)

○ 태풍 피해후 수세안정 및 화아분화율 향상효과

처 리	생 육 상 황		화 아 분화율 (%)	수 확 당 시
	발아율 (%)	개화기 (월.일)		과중 (g)	당도 (°Bx)	경도 (kg/5mmꍋ)	산함량 (%)
적 과	43.3	5. 25	41.8	74.8	7.61	4.80	2.07
전정+적과 +환상박피	50.0	5. 25	40.0	67.6	6.14	4.94	1.68
요소0.3% 엽면살포	43.9	5. 25	56.4	86.3	7.18	4.91	2.12
무처리	35.8	5. 31	37.5	61.7	6.65	4.90	1.95

나. 적  요

○ 태풍피해 우려지역은 파풍망(0.5×0.5cm 그물망) 시설이 필요함.

○ 파풍벽(2.75m), 방풍림(5m)에서 20m이내는 피해가 경미한 반면 그 이상에서는 피해가 심하여 포장의 넓이를 고려하여 파풍벽 높이와 방풍림 조성을 해야 함.

○ 태풍 후 낙엽으로 2차지 발생이 많을 경우 눈을 1～2개 남기는 강전정과 피해과 등 적절한 적과실시.

○ 2차지 생장후 1주일 간격, 요소 0.3%액 3회 이상 엽면 살포.

※ 시험연구담당 : 전남도원 임동근