참다래 풍해방지를 위한 방풍넷트 설치 93

가. 시험성적(‘89～’91 제시)

○ 처리수형 및 시설별 풍해경감효과

지

수

100

80

60

40

20

0

100

A      B

덕식수형

A     B

덕식+방풍넷트

A     B

덕식+망피복

0

25

53

35

57

A: 바람 감속효과

B: 풍해에 의한 엽훼손율

○ 풍해경감에 의한 상품율 향상

상

품

율

(%)

80

60

40

20

0

43.6

69.1

62.3

덕식수형

덕식+방풍넷트

덕식+망피복

- 공시품종: Hayward 2-5년생

- 덕식수형: (4m×4m)×1.8m

- 방풍넷트: 1.3cm×1.3cm(30합), 폭 3m(지상 1m위에서 설치) 밀폐율 42.7%, 설치간격: 18m

- 망 피 복: 5mm×3mm(3합), 백색 그물망(덕위 0.5～1.0m 설치) 밀폐율 66.7%

나. 적요

○ 덕식+방풍넷트 설치로 25%의 풍속경감효과와 47% 풍해경감효과로 안정재배

○ 덕식수형 상품율 44%에 비해 방풍넷트 설치를 함으로써 69% 향상

○ 덕식수형에 비해 방풍넷트 설치로 수량증대 및 46%의 소득향상 효과