참다래 유효수분기간과 인공수분 가능시기 및 수꽃 채취 적기('04)

가. 시험성적(‘02～’03, 전남도원 난지과수)

○ 개화 후 인공수분 일자별 착과율과 과중 및 종자수

수분 일자	착과율 (%)	과형지수	과 중 (g)	상품과율♩	종자수 (개/과)
개화 당일 개화 1일후 개화 2일후 개화 3일후 개화 4일후 개화 5일후 개화 6일후	100 aZ 98.5 a 100 a 100 a 90.6 b 62.3 c 10.8 d	1.42 a 1.40 a 1.39 a 1.40 a 1.28 b 1.16 c 1.10 d	97.8 aZ 96.1 a 96.8 a 95.6 a 71.5 b 54.7 c 29.0 d	100 97.8 97.7 96.9 35.0 0 0	1,052 aZ 989 a 952 a 905 a 313 b 221 b 29 c

♩상품과율 : 80g이상

※품종 : 헤이워드 8년생, 파풍망 하우스재배

※수분방법 : 수동분무기 이용 가루수분

○수꽃 채취 시기별 꽃가루량 및 화분활력

수꽃채취시기	꽃(뢰)무게 (g/100화)	꽃가루량 (mg/100화)	화분발아율 (%)	화분관 길이 (㎛)
개화 당일 개화 1일전 개화 2일전 개화 3일전 개화 4일전	110.3az 92.9b 70.9c 54.6d 51.2e	890b 1,027a 147c 13d 13d	86.7±10.5 73.8±9.3 34.2±6.7 28.6±5.9 15.2±4.6	69.6±11.6 61.7±10.1 55.2±9.4 40.4±10.8 45.8±12.6

※개화1일전 : 꽃받침이 벌어져 꽃잎의 백색이 80%정도 보일 때,

개화2일전 : 50%, 개화 3일전 : 15%, 개화4일전 : 5%미만 보일 때

※ 시험품종 : 마츄아 8년생

나. 적  요

○ 참다래 유효수분기간은 개화 후 6일간 이지만 안정 착과와 고품질 과실을 생산하기 위해서는 개화 후 3일 이내에 인공수분을 실시해야함.

○ 참다래 개화후 일자별 꽃 상태는 꽃잎이 뒤로 젖혀지면 개화 후 2～3일 경이고, 꽃잎의 가장자리가 갈변하면서 1매 정도가 떨어지면 개화 후 4일째므로 꽃잎이 떨어지기 이전에 인공수분 실시.

○ 참다래 꽃의 개화 2일 후부터 2～3일 간격으로 3회 인공수분 실시.

○ 인공수분을 비가 내리는 날에 실시하면 수정 장해가 올 수 있으므로 맑은 날에 실시.

○ 참다래 수꽃의 개화 전 상태는 개화 1일 전은 꽃받침이 벌어져 꽃잎의 백색이 80%정도 보이고, 2일전은 50%, 3일전은 15%, 4일전은 5%미만이므로 수꽃 채취는 개화 1일 전에 채취하거나 당일 개화한 것은 오전 9시 이전에만 채취하여 이용.

※ 시험연구담당 : 전남도원 난지과수 임경호, 임동근, 김병호, 마경철