참다래 시설재배시 피복재별 품질 및 수량증대 효과('97)

가. 시험성적 (‘95～’96 해남 난지과수시험장)

○ 피복재별 수량 및 생육특성

수량지수

100

116

2,774

139

2,317

1,998

kg/10a

시 설 종 류		노 지	과 풍 망	비 가 림
과 중(g)		85.4	87.9	92.3
당 도 (°Bx)	수확과	6.6	6.8	6.9
	후숙과	13.4	13.8	14.0
병해충 발 생	궤양병	++(중)	++(중)	0
	잎마름병	+++(다)	+(소)	0
	잿빛곰팡이병	+(소)	+(소)	0
초 상 피 해		+++(다)	+(소)	0

* 조사지역 : 7개군 (해남, 고흥, 순천, 보성, 완도, 진도, 무안군)

* 조사농가 : 38농가(비가림재배 7농가, 파풍망 10농가. 노지 21농가)

* 수령: 헤이워드 6년생 이상

나. 적  요

○ 개화는 노지보다 비가림이 4일, 파풍망이 1일 빨라 과실비대가 노지보다 조기에 이루어지고 생육기간이 연장될 수 있음

○ 표준비가림 시설구조 : 동고 3.5m, 측고 : 3.0m, 폭 : 5.5m, 측면은 지면에서 지상 150cm 까지 망피복, 그 윗면부터 천정은 0.1mm 투명 PE필름을 피복함

○ 연동 비가림 하우스의 경우는 고온장해를 받을 우려가 있으므로 천장개폐장치를 하는 것이 안전함

○ 인공수분을 위해서는 수분수와 주품종간의 개화기가 일치하는 화분 공급체계가 이뤄져야 함

○ 비가림시설은 토양이 건조하기 쉬우므로 관수시설을 꼭 설치해야 함