지중가온에 의한 포도 조기 다수확 고품질 생산 96

가. 시험성적(‘95 제시)

○ 발아율, 착립율 및 수량(공시품종: 피오네 6년생)

○ 처리별 생육상황

처 리	발아일 (월.일)	발아소요일수(일)	만개일 (월.일)	만개소요일수(일)	성숙일수 (일)	수확일 (월.일)
지 상 가 온 지상+지중가온	2.10 2.8	40 38	3.6 3.2	24 22	92 84	6.5 5.25

* 가온개시일 : ‘95. 1. 1, 지중가온시작 : ‘94. 12. 26

○ 처리별 과실특성

처 리	과방중 (g)	과 립		당 도 (˚Bx)	산 도 (%)
		과립중(g)	종자수(개/립)
지 상 가 온 지상+지중가온	455.3 458.2	7.7 7.8	0.1 0.3	20.8 21.8	0.79 0.64

나. 적요

○ 보일러 용량을 클수록 효과적이나 10a당 50,000kcal이면 됨

○ 보일러 설치는 뿌리활동이 적은 시기에 하는데 나무와 나무사이 2m 간격으로 땅속깊이 30㎝ 부위에 PP선 ꍋ15～20㎜를 묻어 보일러 출수구와 흡수구에 연결시킴

○ 보일러 연통은 하우스 밖으로 연결하여 연소되는 연기가 시설내로 들어가지 못하도록 설치

○ 난방 가온개시 5일전부터 20～30㎜ 관수하고 지중 온탕보일러를 가동시켜 지온을 상승시킴

○ 지중온탕 보일러 수온을 50℃로 유지

○ 전엽시 까지 나무, 토양에 매일 살수 및 관수를 하여 토양수분을 적습으로 유지, 양수분의 이동을 촉진시킴

○ 지중 난방 기간은 지중 온도가 20℃ 이상 되는 기간까지 가동