제주지역 참다래 안정재배 적지 설정 95

가. 시험성적(‘92～’92 제시)

○ 제주 지역 및 지대별 생산성 비교

※ ○: 무, +++: 심

지 대 별	지역별	과중 (g)	수량 (kg/10a)	상품율 (%)	궤양병 발 생
저지대 (해발100m이하)	동 부 서 부 남 부 북 부	91.5 96.7 83.3 96.4	2603.8 1945.7 1759.6 2792.2	84.8 83.4 75.2 85.6	○ ○ + ++
	평 균	92.0 (110)	2275.3 (162)	82.3	+
고지대 (해발150m이상)	동 부 서 부 남 부 북 부	85.1 92.4 77.0 81.2	1904.2 1160.7 1015.7 1545.2	72.3 77.7 67.1 63.2	+ + ++ +++
	평 균	83.9 (100)	1406.5 (100)	70.1	++

○ 제주 지역별 지대별 참다래 안정재배 지역설정

① 최적지(해발 150m이하)

② 적 지(150m-250m): 생산성저하

③ 가능지(150-300m 부분적): 토성, 배수불량, 동해상습지, 일조부족

④ 부적지(300m이상): 동해위험 등 저해요인 상습지역

○ 참다래 안정재배 적지 설정 기준

구 분	해 발 고	수 량 (ka/10a)	병충해	강 우 량 (mm/년)
최 적 지 적 지 가 능 지 부 적 지	150m이하 150～250 150～300부분적 300m이상	2,275(100) 1,407( 62) 1,016( 45) -	경 중 심 -	1,300～2,000 1,500～2,400 1,700～2,500 >2,500

나. 적요

○ 신규 참다래과원 조성시 적지 재식 유도

○ 해발 150m이상 중산간지는 생산성 저하 요인이 발생하므로 국부적 재식

○ 가능지는 토성, 배수불량, 일조부족 풍해등 저해요인을 개량토록 지도

- 요인별 개량 방법

요 인	풍 해	병충해경감	토성반응	토양반응 (산성토양)	토양관배수
개량방법	방풍수 (파풍망 방풍넷트)	비가림시설	객토 경반층파쇄	석회사용	배수시설 관수시설

○ 부적지는 동해 위험등 저해요인 상존지역으로 재배 불가함