거베라 양액재배용 적정 혼합배지(’99)

가. 시험성적(’97～’98. 경기도원)

○ 배지 종류별 절화수량 및 품질

품 종 별	뷰 티			에 스 틸
배 지 종 류	절화장 (㎝)	상등품율 (%)	수 량 (천본/10a)	절화장 (㎝)	상등품율 (%)	수 량 (천본/10a)
대조구(암면) 훈 탄 질 석 2 호 코 코 피 트 펄라이트+훈탄(1:1) 질석2호+훈탄(1:1)	54.9 57.1 57.9 54.2 60.1 60.7	13.0 24.0 28.9 16.8 34.0 31.6	90.5 84.2 100.4 30.6 106.2 116.5	50.3 56.9 51.3 49.3 56.9 57.8	6.2 16.6 7.7 7.0 24.5 24.0	101.3 100.4 72.0 37.4 122.9 113.0

* 상등품율 : 절화장 65㎝ 이상 비율

* 조사기간 : ’97. 9. 19～’98. 9. 11일

나. 적  요

○ 적 정 배 지 : 펄라이트+훈탄(1 : 1) 또는 질석+훈탄(1 : 1)

○ 양 액 조 성 : 화란 거베라 표준액

○ 양액공급횟수 : 400～600㎖/3회/일

○ 양액공급방법 : 점적 비순환식

※ 시험연구담당 : 경기도원 정재운