선인장 접목율 개발(’98)

가. 시험성적(’97. 농기계연)

○ 구  조

○ 작업방법

- 대목을 일정한 크기로 7～24cm 절단하고, 옆면 따기작업과 절단면이 중심 수관에 직각이 되도록 절단 대목 조제.

- 자구의 밑면을 1/3정도 두께로 절단

- 자구의 수관중심과 대목을 수관중심을 맞추고, 삼각주의 한 쪽을 잡음.

- 자구의 머리부분을 밴드의 아래부분에 대고 밀려오는 삼각주의 밑부분이 걸림대에 얹혀지도록 함(자구가 끼우는 순간에 움직이지 않도록 주의).

- 서로가 닿지 않도록 순서대로 10개를 작업하여 접목틀채 정치실에 놓아둠.

나. 적  요

○ 삼각주의 길이에 맞추어 접목틀 크기 변경가능.

○ 라텍스고무줄로 10개의 접목묘를 한꺼번에 누를 수 있는 구조임.

○ 통풍구가 있고 걸림대에 돌기를 두어 삼각주의 아래부분의 접촉을 최소화하였음.

※ 시험연구담당 : 농업기계연 이운용