공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 3. 6. ~ 2023. 3. 12. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	14.9	3.4	13.110	0.646	Ⅳ지역
대야하수	6.9	5.7	2.8	1.837	0.074	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	5.0	1.2	1.951	0.023
서수하수	6.9	4.1	2.6	10.008	0.035