공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 3. 13. ~ 2023. 3. 19. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	15.6	3.4	13.575	0.701	Ⅳ지역
대야하수	7.0	5.5	2.8	3.029	0.075	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	4.9	1.3	3.994	0.022
서수하수	6.8	4.7	2.3	6.931	0.021