공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	10.7	3.6	8.412	0.928	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.7	3.0	2.422	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	2.4	1.7	3.417	0.078
서수하수	6.6	3.8	1.3	7.621	0.070