공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 10. 27. ~ 2025. 11. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	11.1	4.4	12.462	0.994	Ⅳ지역
대야하수	6.7	3.0	1.9	3.444	0.059	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	2.2	1.7	4.955	0.072
서수하수	6.4	3.1	1.4	7.694	0.054