공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 11. 3. ~ 2025. 11. 9. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	11.2	4.6	11.774	0.666	Ⅳ지역
대야하수	6.6	3.1	1.9	4.391	0.041	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	2.2	1.6	7.257	0.055
서수하수	6.4	3.4	2.0	3.206	0.056