공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 4. 6. ~ 2026. 4. 12. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	11.7	2.0	10.318	0.588	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.8	1.2	7.719	0.038	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	4.3	1.9	5.829	0.075
서수하수	6.9	4.3	1.3	8.804	0.048