2018년 제10회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2018. 8. 9.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 상정안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 소룡동 1667 ▣ 건축개요 □ 지상 1층 □ 연면적 3,289.44㎡ □ 창고시설	원 안	【권고사항】 ❍ 각 연결부 시공상세도 작성 및 철저한 시공·감리 필요 ❍ 시공안전성 및 경제성을 위해 PEB 기둥을 바닥면까지 연장하는 것에 대해 구조 기술자와 검토하기 바람