■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.9.5.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인영광학원
대지현황	대지위치 군산시 중앙로2가 135-2 외 3필지 (영광중학교)
	대지면적 13,420.7㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역, 도시지역 가축사육제한구역, 방화지구
해체건축물현황	주용도 교육연구 및 복지시설		구조 철근콘크리트조			층수 지상 5층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 8.714.02㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 전문 해체업체의 의견을 참고하여 실행 가능한 계획서가 될 수 있도록 부위별, 재료별 해체 방법에 대하여 고려 □ CCTV는 작업 상황을 촬영할 수 있는 장소에 설치하고 필요시 공정에 따른 이설을 고려 (CCTV 설치 위치 검토) □ 기존 구조물의 재사용에 따른 면밀한 조사와 계획 필요 □ 작업 반장이 이해할 수 있는 수준으로 점검표 작성 □ 방진망 설치 위치 검토 및 철거 부산물 인양 방법 검토 □ 지붕 판넬 해체 작업자 안전관리 보완 □ 지붕 철거 시 작업자 안전조치 재검토 (지붕 하부 추락 방지망 설치 등)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]