2019년 6월 건축경관 통합위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 군산시 동부권 도서관 신축공사 재심의(주택행정과)

군산시 해양수산 복합공간 신축공사(주택행정과)

❍ 일   시: 2019. 6. 20.(수) 14:00

❍ 장    소: 시청 2층 건축심의실

❍ 위원구성: 경관위원회 위원6명, 건축위원회 위원 3명

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	군산시 동부권 도서관 신축공사 재심의	주택행정과	원안의결
2	군산시 해양수산 복합공간 신축공사	주택행정과	원안의결

안 건	주요 내용
군산시 동부권 도서관 신축공사	<권고사항> ❍ 건축물 외장재에 대한 현재 계획이 유지될 수 있도록 화강석 등 외부 마감재료에 대한 가공방법을 세부적으로 명시 ❍ 건축물 주요 마감재료인 화강석과 세라믹 판넬의 줄눈간격 등에 통일성을 줄 수 있도록 디자인 검토 ❍ 1층 선큰에 대한 규모검토 및 경관을 고려한 가벽 디자인 검토 - 투시형 강화유리 등 보행자와 도서관 이용자의 시선 및 도서관 주출입구와의 연계성 등을 고려하여 디자인 ❍ 2층 종합자료실 서고 및 가구배치를 다양하게 구성하고 흡음재를 적절히 사용하여 공간의 효율성 극대화 필요 ❍ 태양광패널 설치로 인하여 아파트에서 눈부심이 없도록 반사각 검토 ❍ 옥상을 적극적으로 활용할 수 있는 방안 검토 ❍ 도서관 운영시간 후에도 야간경관 및 야간 보행환경 개선 등을 위해 야간경관조명 작동 검토
군산시 해양수산 복합공간 신축공사	<권고사항> ❍ 존치하기로 한 기존 건축물의 리모델링 필요 ❍ 외벽 마감재료 색채의 수를 줄여 좀더 간결한 디자인 필요 ❍ 주차장과 건축물과의 연계 공간인 등대마당에 그늘막 설치 등 공간을 적극적으로 활용할 수 있는 계획 필요 ❍ 광장 2층 연결계단의 폭을 넓히고 디자인을 보완하여 광장(등대마당)과의 연계성 및 효율성 개선 필요 ❍ 3층 층고의 높은 부분에 중층을 설치하여 카페 등으로 이용할 수 있는 방안 권장 ❍ 주차공간 추가 확보방안 고려 - 광장 내에도 프로그램 주차 등 융통성있게 활용할 수 있도록 실시설계에 반영 - 광장에 차량용 고압블록 이상의 강도를 갖는 자료 적용 필요 ❍ 주차장에 그늘조경 반영

▢ 주요내용

▢ 참석자 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건 축	군산대학교	문창호	- 군산대학교 건축과 교수	위원장 (경관위원회)
건 축	두산건축	이두필	- 두산건축사 대표	(경관위원회)
	호원대학교	이민희	- 호원대학교 건축학과 교수	(경관위원회)
조 경	전북대학교	박율진	- 전북대학교 생태조경디자인학과 교수	(경관위원회)
건 축	예담건축사	서일석	- 예담건축사 대표	(건축위원회)
	JM건축사	최정미	- JM건축사 대표	(건축위원회)
	유진건축사	김재욱	- 유진건축사 대표	(건축위원회)